ASME/ANSI B16.5 Class 150 BL
	Nominal Pipe Size 
	Outside Diameter of Flange
	Diameter of Raised Face
	Thickness of Flanges Min.
	Diameter of Bolt Circle
	Diameter of Bolt Holes
	Number of Bolts
	Approximate Weight kgs

	NPS
	O
	R
	tf
	W
	I
	n
	

	1/2
	90
	34.9
	9.6
	60.3
	15.9
	4
	0.44

	3/4
	100
	42.9
	11.2
	69.9
	15.9
	4
	0.64

	1
	110
	50.8
	12.7
	79.4
	15.9
	4
	0.90

	1 1/4
	115
	63.5
	14.3
	88.9
	15.9
	4
	1.13

	1 1/2
	125
	73.0
	15.9
	98.4
	15.9
	4
	1.50

	2
	150
	92.1
	17.5
	120.7
	19.1
	4
	2.38

	2 1/2
	180
	104.8
	20.7
	139.7
	19.1
	4
	4.09

	3
	190
	127.0
	22.3
	152.4
	19.1
	4
	4.97

	3 1/2
	215
	139.7
	22.3
	177.8
	19.1
	8
	6.20

	4
	230
	157.2
	22.3
	190.5
	19.1
	8
	7.18

	5
	255
	185.7
	22.3
	215.9
	22.2
	8
	8.83

	6
	280
	215.9
	23.9
	241.3
	22.2
	8
	11.55

	8
	345
	269.9
	27.0
	298.5
	22.2
	8
	20.07

	10
	405
	323.8
	28.6
	362.0
	25.4
	12
	28.87

	12
	485
	381.0
	30.2
	431.8
	25.4
	12
	44.18

	14
	535
	412.8
	33.4
	476.3
	28.6
	12
	59.07

	16
	595
	469.9
	35.0
	539.8
	28.6
	16
	76.36

	18
	635
	533.4
	38.1
	577.9
	31.8
	16
	94.51

	20
	700
	584.2
	41.3
	635.0
	31.8
	20
	123.94

	24
	815
	692.2
	46.1
	749.3
	34.9
	20
	187.90



ASME/ANSI B16.5 Class 300 BL
	Nominal Pipe Size 
	Outside Diameter of Flange
	Diameter of Raised Face
	Thickness of Flanges Min.
	Diameter of Bolt Circle
	Diameter of Bolt Holes
	Number of Bolts
	Approximate Weight kgs

	NPS
	O
	R
	tf
	W
	I
	n
	

	1/2
	95
	34.9
	12.7
	66.7
	15.9
	4
	0.64

	3/4
	115
	42.9
	14.3
	82.6
	19.1
	4
	1.06

	1
	125
	50.8
	15.9
	88.9
	19.1
	4
	1.42

	1 1/4
	135
	63.5
	17.5
	98.4
	19.1
	4
	1.86

	1 1/2
	155
	73.0
	19.1
	114.3
	22.2
	4
	2.66

	2
	165
	92.1
	20.7
	127.0
	19.1
	8
	3.21

	2 1/2
	190
	104.8
	23.9
	149.2
	22.2
	8
	4.88

	3
	210
	127.0
	27.0
	168.3
	22.2
	8
	6.89

	3 1/2
	230
	139.7
	28.6
	184.2
	22.2
	8
	8.88

	4
	255
	157.2
	30.2
	200.0
	22.2
	8
	11.68

	5
	280
	185.7
	33.4
	235.0
	22.2
	8
	15.77

	6
	320
	215.9
	35.0
	269.9
	22.2
	12
	21.41

	8
	380
	269.9
	39.7
	330.2
	25.4
	12
	34.37

	10
	445
	323.8
	46.1
	387.4
	28.6
	16
	53.90

	12
	520
	381.0
	49.3
	450.8
	31.8
	16
	79.14

	14
	585
	412.8
	52.4
	514.4
	31.8
	20
	106.23

	16
	650
	469.9
	55.6
	571.5
	34.9
	20
	139.30

	18
	710
	533.4
	58.8
	628.6
	34.9
	24
	175.78

	20
	775
	584.2
	62.0
	685.8
	34.9
	24
	222.78

	24
	915
	692.2
	68.3
	812.8
	41.3
	24
	341.50


ASME/ANSI B16.5 Class 600 BL
	Nominal Pipe Size 
	Outside Diameter of Flange
	Diameter of Raised Face
	Thickness of Flanges Min.
	Diameter of Bolt Circle
	Diameter of Bolt Holes
	Number of Bolts
	Approximate Weight kgs

	NPS
	O
	R
	tf
	W
	I
	n
	

	1/2
	95
	34.9
	14.3
	66.7
	15.9
	4
	0.76

	3/4
	115
	42.9
	15.9
	82.6
	19.1
	4
	1.23

	1
	125
	50.8
	17.5
	88.9
	19.1
	4
	1.64

	1 1/4
	135
	63.5
	20.7
	98.4
	19.1
	4
	2.32

	1 1/2
	155
	73.0
	22.3
	114.3
	22.2
	4
	3.26

	2
	165
	92.1
	25.4
	127.0
	19.1
	8
	4.18

	2 1/2
	190
	104.8
	28.6
	149.2
	22.2
	8
	6.15

	3
	210
	127.0
	31.8
	168.3
	22.2
	8
	8.57

	3 1/2
	230
	139.7
	35.0
	184.2
	25.4
	8
	11.15

	4
	275
	157.2
	38.1
	215.9
	25.4
	8
	17.63

	5
	330
	185.7
	44.5
	266.7
	28.6
	8
	29.60

	6
	355
	215.9
	47.7
	292.1
	28.6
	12
	36.22

	8
	420
	269.9
	55.6
	349.2
	31.8
	12
	59.51

	10
	510
	323.8
	63.5
	431.8
	34.9
	16
	98.79

	12
	560
	381.0
	66.7
	489.0
	34.9
	20
	125.29

	14
	605
	412.8
	69.9
	527.0
	38.1
	20
	152.70

	16
	685
	469.9
	76.2
	603.2
	41.3
	20
	214.13

	18
	745
	533.4
	82.6
	654.0
	44.5
	20
	275.01

	20
	815
	584.2
	88.9
	723.9
	44.5
	24
	353.07

	24
	940
	692.2
	101.6
	838.2
	50.8
	24
	535.77



ASME/ANSI B16.5 Class 900 BL
	Nominal Pipe Size 
	Outside Diameter of Flange
	Diameter of Raised Face
	Thickness of Flanges Min.
	Diameter of Bolt Circle
	Diameter of Bolt Holes
	Number of Bolts
	Approximate Weight kgs

	NPS
	O
	R
	tf
	W
	I
	n
	

	1/2
	120
	34.9
	22.3
	82.6
	22.2
	4
	1.76

	3/4
	130
	42.9
	25.4
	88.9
	22.2
	4
	2.42

	1
	150
	50.8
	28.6
	101.6
	25.4
	4
	3.63

	1 1/4
	160
	63.5
	28.6
	111.1
	25.4
	4
	4.24

	1 1/2
	180
	73.0
	31.8
	123.8
	28.6
	4
	5.95

	2
	215
	92.1
	38.1
	165.1
	25.4
	8
	10.02

	2 1/2
	245
	104.8
	41.3
	190.5
	28.6
	8
	14.11

	3
	240
	127.0
	38.1
	190.5
	25.4
	8
	13.02

	4
	290
	157.2
	44.5
	235.0
	31.8
	8
	21.94

	5
	350
	185.7
	50.8
	279.4
	34.9
	8
	36.83

	6
	380
	215.9
	55.6
	317.5
	31.8
	12
	47.40

	8
	470
	269.9
	63.5
	393.7
	38.1
	12
	82.87

	10
	545
	323.8
	69.9
	469.9
	38.1
	16
	122.61

	12
	610
	381.0
	79.4
	533.4
	38.1
	20
	174.34

	14
	640
	412.8
	85.8
	558.8
	41.3
	20
	206.16

	16
	705
	469.9
	88.9
	616.0
	44.5
	20
	260.49

	18
	785
	533.4
	101.6
	685.8
	50.8
	20
	366.23

	20
	855
	584.2
	108.0
	749.3
	54.0
	20
	463.04

	24
	1040
	692.2
	139.7
	901.7
	66.7
	20
	876.34



ASME/ANSI B16.5 Class 1500 BL
	Nominal Pipe Size 
	Outside Diameter of Flange
	Diameter of Raised Face
	Thickness of Flanges Min.
	Diameter of Bolt Circle
	Diameter of Bolt Holes
	Number of Bolts
	Approximate Weight kgs

	NPS
	O
	R
	tf
	W
	I
	n
	

	1/2
	120
	34.9
	22.3
	82.6
	22.2
	4
	1.76

	3/4
	130
	42.9
	25.4
	88.9
	22.2
	4
	2.42

	1
	150
	50.8
	28.6
	101.6
	25.4
	4
	3.63

	1 1/4
	160
	63.5
	28.6
	111.1
	25.4
	4
	4.24

	1 1/2
	180
	73.0
	31.8
	123.8
	28.6
	4
	5.95

	2
	215
	92.1
	38.1
	165.1
	25.4
	8
	10.02

	2 1/2
	245
	104.8
	41.3
	190.5
	28.6
	8
	14.11

	3
	265
	127.0
	47.7
	203.2
	31.8
	8
	18.99

	4
	310
	157.2
	54.0
	241.3
	34.9
	8
	29.83

	5
	375
	185.7
	73.1
	292.1
	41.3
	8
	58.77

	6
	395
	215.9
	82.6
	317.5
	38.1
	12
	72.65

	8
	485
	269.9
	92.1
	393.7
	44.5
	12
	123.34

	10
	585
	323.8
	108.0
	482.6
	50.8
	12
	211.94

	12
	675
	381.0
	123.9
	571.5
	54.0
	16
	318.94

	14
	750
	412.8
	133.4
	635.0
	60.3
	16
	422.42

	16
	825
	469.9
	146.1
	704.8
	66.7
	16
	558.96

	18
	915
	533.4
	162.0
	774.7
	73.0
	16
	763.84

	20
	985
	584.2
	177.8
	831.8
	79.4
	16
	968.52

	24
	1170
	692.2
	203.2
	990.6
	92.1
	16
	1566.88



ASME/ANSI B16.5 Class 2500 BL
	Nominal Pipe Size 
	Outside Diameter of Flange
	Diameter of Raised Face
	Thickness of Flanges Min.
	Diameter of Bolt Circle
	Diameter of Bolt Holes
	Number of Bolts
	Approximate Weight kgs

	NPS
	O
	R
	tf
	W
	I
	n
	

	1/2
	135
	34.9
	30.2
	88.9
	22.2
	4
	3.08

	3/4
	140
	42.9
	31.8
	95.2
	22.2
	4
	3.54

	1
	160
	50.8
	35.0
	108.0
	25.4
	4
	5.08

	1 1/4
	185
	63.5
	38.1
	130.2
	28.6
	4
	7.45

	1 1/2
	205
	73.0
	44.5
	146.0
	31.8
	4
	10.66

	2
	235
	92.1
	50.9
	171.4
	28.6
	8
	15.66

	2 1/2
	265
	104.8
	57.2
	196.8
	31.8
	8
	22.41

	3
	305
	127.0
	66.7
	228.6
	34.9
	8
	34.96

	4
	355
	157.2
	76.2
	273.0
	41.3
	8
	53.91

	5
	420
	185.7
	92.1
	323.8
	47.6
	8
	91.42

	6
	485
	215.9
	108.0
	368.3
	54.0
	8
	143.23

	8
	550
	269.9
	127.0
	438.2
	54.0
	12
	212.79

	10
	675
	323.8
	165.1
	539.8
	66.7
	12
	414.32

	12
	760
	381.0
	184.2
	619.1
	73.0
	12
	589.99
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